**Параметры и характеристики оборудования для приема цифрового эфирного телевидения**

**Телевизор**

Прием сигнала, тюнер

Поддерживаемый цифровой стандарт: DVB-T2

Видеокодек

Поддерживаемый формат: MPEG-4

**Цифровая приставка[[1]](#footnote-1)**

Характеристики видео

Поддерживаемый цифровой стандарт: DVB-T2, режим Multiple PLP

Видеокодек

Поддерживаемый формат: MPEG-4

**Телевизионная антенна**

Тип: дециметровая (ДМВ/UHF) или всеволновая (МВ/ VHF и ДМВ/UHF)

Кабель

Волновое сопротивление: 75 Ом

|  |
| --- |
| **Параметры приемного оборудования описываются в паспорте изделия или на сайте производителя.** |

1. Если телевизор аналоговый, для приема цифрового эфирного телевидения нужна цифровая приставка. [↑](#footnote-ref-1)